GEDO FRANCE
Enrouleurs industriels · enrouleurs.gedo.fr
Cahier des charges — Enrouleur de câble électrique industriel
Renseignez ce que vous savez. Les champs laissés vides ne bloquent pas l'étude : nous déterminons le reste avec vous.
À retourner à contact@gedo.fr — +33 4 86 68 48 31. Réponse sous 2 jours ouvrés maximum.
VOS COORDONNÉES
	Société :
	Code TVA :

	Nom et prénom :
	Fonction :

	Courriel :
	Téléphone :

	Adresse :
	Code postal et ville :


APPLICATION
	Usage : alimentation de commandes · moteur · outil · éclairage · camions · mise à la terre ou dépotage · baladeuse · prolongateur · rallonge de chantier · autre :

	Matériel raccordé (important) :


CÂBLE
	Longueur totale (m) :

	Course ou longueur utile (m) :

	Nombre de conducteurs :

	Section (mm²) :

	Indice de protection (IP) :

	Intensité (A) :

	Puissance (kW) :

	Type de câble : indifférent (par défaut) · H05VVF · H07RNF · Semoflex · Trommeflex · Polyflex · autre :

	Contacts dorés nécessaires (transmission de signaux faibles) : non (par défaut) · oui, préciser :

	Position du câble : vertical descendant · vertical ascendant · horizontal traînant au sol · horizontal soutenu


ENROULEUR
	Collecteur tournant : avec (par défaut) · sans

	Matériau : indifférent (par défaut) · plastique · acier peint · inox

	Marque et référence souhaitées, si besoin précis :

	Manipulation : rappel à ressort (par défaut) · manivelle · motorisé

	Ambiance : standard (par défaut) · corrosive · marine

	Fréquence d'usage : occasionnelle (par défaut) · fréquente · intensive

	Montage : sol · mur · plafond

	Embase : fixe (par défaut) · pivotante · bride

	Carrossage : ouvert (par défaut) · fermé

	Cliquet d'arrêt : oui (par défaut) · non

	Guide-câble : oui · non

	Exécution ATEX (mise à la terre, dépotage) : non (par défaut) · oui, préciser la zone :

	Contraintes d'encombrement :


SI ENROULEUR EMBARQUÉ OU RELIÉ À UN MATÉRIEL MOBILE
	L'enrouleur est alors livré sans cliquet d'arrêt.

	Vitesse de déplacement (m/min, 30 max.) :

	Nombre de cycles par an :


DONNÉES DE MOUVEMENT
	Vitesse de déplacement maximale (m/min) :

	Accélération (m/s²) :

	Nombre de mouvements par heure :

	Facteur de marche, en pourcentage du temps (100 % = service continu) :

	Hauteur d'installation (m) :

	Longueur active à réenrouler (m) :


COLLECTEUR TOURNANT
	Nombre de pôles de puissance :

	Tension de puissance (V) :

	Courant de puissance (A) :

	Neutre : oui · non

	Conducteur de protection (PE) : oui · non

	Nombre de contacts de signal :

	Tension de signal (V) :

	Courant de signal (mA) :

	Fréquence (Hz) :

	Bus de terrain : non (par défaut) · oui, préciser le protocole :

	Réchauffage du collecteur : non (par défaut) · oui


CONDITIONS D'AMBIANCE
	Secteur d'activité :

	Implantation : intérieur · extérieur

	Température ambiante, mini et maxi (°C) :

	Ambiance : normale · humide (préciser le taux %) · chimiquement agressive · marine · ATEX (préciser la zone)


ACCESSOIRES
	Chaussette de câble · collier de câble · entonnoir de renvoi · galets de renvoi · embase pivotante · guide à galets · bras de guidage

	Cliquet d'arrêt : déconseillé en fonctionnement automatique. Souhaité : oui · non

	Enroulement : monospire · aléatoire

	Autres accessoires :


DISPOSITION D'INSTALLATION
Repères employés : s = longueur de course · s1 = longueur d'enroulement · H = hauteur de montage de l'enrouleur · h = hauteur de montage du guide · f = flèche maximale admise.
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	Cas 1 — sortie horizontale, d'un côté ou des deux, l'organe reposant sur une surface plane et continue.
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	Cas 2 — comme le cas 1, avec galets de renvoi.
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	Cas 3 — comme le cas 1, avec galets de support.
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	Cas 4 — traîne horizontale sur galets de support.
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	Cas 5 — comme le cas 1, avec galets de renvoi et de support. Déconseillé par les constructeurs.
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	Cas 6A — levage vertical, charge suspendue. Préciser le poids suspendu (kg) :
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	Cas 6B — reprise verticale, enrouleur en partie basse.
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	Cas 7/8 — portée horizontale sans appui, d'un côté ou des deux. Préciser la flèche maximale f (m) :
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	Cas 9 — reprise d'un seul côté sans appui, manœuvre manuelle.
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	Cas 10 — traîne horizontale en fonctionnement automatique. Cette disposition peut endommager le câble.


	Cas retenu, ou joindre un croquis de votre configuration :

	Alimentation de l'enrouleur : en bout · au centre. Si alimentation au centre, la course vaut deux fois la longueur d'enroulement.

	Longueur de câble ou de tuyau supplémentaire nécessaire au raccordement (m) :


COMMANDE
	Nombre d'enrouleurs :

	Avec ou sans câble monté :

	Délai souhaité :

	Pour votre utilisation · pour revente


GEDO FRANCE — 565 avenue du Prado, 13008 Marseille — contact@gedo.fr — +33 4 86 68 48 31
Toutes nos ventes se font sur devis. Document non contractuel.
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