GEDO FRANCE
Enrouleurs industriels · enrouleurs.gedo.fr
Cahier des charges — Enrouleur hydraulique
Renseignez ce que vous savez. Les champs laissés vides ne bloquent pas l'étude : nous déterminons le reste avec vous.
À retourner à contact@gedo.fr — +33 4 86 68 48 31. Réponse sous 2 jours ouvrés maximum.
VOS COORDONNÉES
	Société :
	Code TVA :

	Nom et prénom :
	Fonction :

	Courriel :
	Téléphone :

	Adresse :
	Code postal et ville :


FLUIDE HYDRAULIQUE
	Pression de service (bar) :

	Température de service (°C) :

	Type d'huile, si particulière :


TUYAUX
	Nombre : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

	Longueur de tuyau (m) :

	Course de tuyau (m) :

	Ø intérieur (mm) :

	Ø extérieur (mm) :

	Enrouleur livré avec ou sans tuyau :

	Rayon de courbure minimal, si le tuyau est fourni par vos soins (mm) :

	Type de tuyau : indifférent · R7 · R8 · B1 · B2 · B3 · autre :

	Précisions sur la disposition des tuyaux et des ressorts :

	Pour un enrouleur électro-hydraulique, nombre et types de câbles :


ENROULEUR
	Matériau : plastique · acier peint (par défaut) · inox · indifférent

	Carrossage : carrossé · ouvert (par défaut)

	Enroulement : manuel · rappel à ressort (par défaut) · motorisé (air, eau, électricité)

	Déroulement : manuel avec cliquet · automatique sans cliquet

	Marque et référence souhaitées, si besoin précis :

	Passage de fluide : standard · produits agressifs

	Ambiance : standard · corrosive · ATEX (zone explosible, préciser la zone)

	Fréquence d'usage : occasionnelle · fréquente · intensive

	Embase : fixe (par défaut) · pivotante · bride


FIXATION
	Montage : sol · mur · plafond · sur bras télescopique · autre :

	Sur chariot élévateur, préciser le modèle :

	Si chariot élévateur : avec kit spécial · sans kit spécial (par défaut)


DONNÉES DE MOUVEMENT
	Vitesse de déplacement maximale (m/min) :

	Accélération (m/s²) :

	Nombre de mouvements par heure :

	Facteur de marche, en pourcentage du temps (100 % = service continu) :

	Hauteur d'installation (m) :

	Longueur active à réenrouler (m) :


DISPOSITION D'INSTALLATION
Repères employés : s = longueur de course · s1 = longueur d'enroulement · H = hauteur de montage de l'enrouleur · h = hauteur de montage du guide · f = flèche maximale admise.
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	Cas 1 — sortie horizontale, d'un côté ou des deux, l'organe reposant sur une surface plane et continue.
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	Cas 2 — comme le cas 1, avec galets de renvoi.
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	Cas 3 — comme le cas 1, avec galets de support.
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	Cas 4 — traîne horizontale sur galets de support.
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	Cas 5 — comme le cas 1, avec galets de renvoi et de support. Déconseillé par les constructeurs.
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	Cas 6A — levage vertical, charge suspendue. Préciser le poids suspendu (kg) :
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	Cas 6B — reprise verticale, enrouleur en partie basse.
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	Cas 7/8 — portée horizontale sans appui, d'un côté ou des deux. Préciser la flèche maximale f (m) :
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	Cas 9 — reprise d'un seul côté sans appui, manœuvre manuelle.
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	Cas 10 — traîne horizontale en fonctionnement automatique. Cette disposition peut endommager le câble.


	Cas retenu, ou joindre un croquis de votre configuration :

	Alimentation de l'enrouleur : en bout · au centre. Si alimentation au centre, la course vaut deux fois la longueur d'enroulement.

	Longueur de câble ou de tuyau supplémentaire nécessaire au raccordement (m) :


COMMANDE
	Nombre d'enrouleurs :

	Avec ou sans tuyau monté :

	Délai souhaité :

	Pour votre utilisation · pour revente


GEDO FRANCE — 565 avenue du Prado, 13008 Marseille — contact@gedo.fr — +33 4 86 68 48 31
Toutes nos ventes se font sur devis. Document non contractuel.
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